Raw Product-Datasheet	

KÄRCHER 1.280-112.0	

Система всасывания
Применение на открытом воздухе
Автоматическая очистка фильтра
Батарея и интегр. зарядное устройство
Индикатор состояния батареи
Счетчик часов эксплуатации
Ходовой привод - назад
Ходовой привод - вперед
Система ручной очистки фильтра
Заслонка для крупного мусора
Плавающая цилиндрическая щетка
Применение внутри помещений
Функция подметания (можно отключить)
Ручная очистка фильтра
Колеса, не отмечены
Полиэфирный круглый фильтр
Регулировка потока всасываемого воздуха
Боковая щетка
Принцип перебрасывания мусора		

Order no.
EAN-code
Pallet size	1.280-112.0
4039784468603
1	

	
Габариты (длина х ширина х высота)	2006 x 1005 x 1343 mm	
Привод	- 	
Мощность привода	- 	
	Батарея 	
Рабочая ширина	700 mm	
Рабочая ширина с 1 подметальной лентой	- 	
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	1000 mm	
Рабочая ширина с 2 подметальными лентами	- 	
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	1300 mm	
Рабочая ширина без подметальных лент	- 	
Рабочая скорость	6 km/h	
Мощность батареи	240 Ah	
Напряжение батареи	24 V	
Емкость бака	50 l	
Площадь фильтра	6 m²	
Практическая производительность	4500 m²/h	
Производительность по площади	6000 m²/h	
Вес	540 kg	
Масса	- 	
Гидравлическая разгрузка	- 	
Вместимость бункера	100 l	
	- 	
Способность к преодолению подъема	15 %	
Расход воды	- 	

Error occured ! File download not possible!